[bookmark: _Toc177663359][bookmark: _Toc499195614][bookmark: _Toc125458038][bookmark: _Toc125629201][bookmark: _Toc149565439]Liitumistaotluse vorm ühekordseks liitumiseks Pakrineemes
	TAOTLEJA ÄRINIMI:
	REGISTRIKOOD:

	KONTAKTAADRESS:

	TELEFON:
	E-POST:

	TAOTLEJA ESINDAJA NIMI:

	ESINDAMISE ALUS (VOLIKIRI ESITADA KOOS TAOTLUSEGA):

	KONTAKTISIKU TELEFON:
	E-POST:

	

	VÕRKU ANTAVA GAASI LIIK:
	GAASI LIIK (VALIDA ÜKS):
TAASGAASISTATUD LNG
REDUTSEERITUD CNG

	GAASIPAIGALDISE PARAMEETRID:
	TÄITA LISA „Laeva gaasipaigaldise parameetrid“

	EELDATAVAD SISESTATAVA GAASI PARAMEETRID:
	TÄITA LISA  „Tootmise ööpäevaprofiil tipu ajal“

	LAEVA TEHNILISED ANDMED:
	TÄITA LISA „Liitumiseks kasutatava laeva tehnilised andmed“

	GAASI SOOVITAV VÕRKU ANDMISE PERIOOD:
	

	TAOTLUSELE LISATAVAD DOKUMENDID:
	1. Lisa 1;
2. Lisa 2;
3. kirjalikult taasesitatavas vormis Sadamapidaja (AS Eesti Varude Keskuse) poolt väljastatud kinnitus laeva sildumise võimalikkuse kohta  võrguühenduse perioodiks laeva 



[bookmark: _Toc177663360]Käesoleva taotluse esitamisega taotleja võtab arvesse, et 
· [bookmark: _Toc177663361]alates 24.06.2024 on keelatud veeldatud maagaasi import Venemaalt (EL Nõukogu määruse 2024/1745 p-id 10-13), millega võivad kaasneda täiendavad sisenemistolliformaalsused;
· [bookmark: _Toc177663362]Eleringil on EL Nõukogu määruse täitmiseks õigus nõuda liitumislepingu sõlmimiseks gaasi päritolu tõendavat dokumentatsiooni ja/või Maksu- ja Tolliameti kinnitust, et kõik nõutud dokumendid on esitatud;
· [bookmark: _Toc177663363]tal on kohustus saada koostöös sadamapidajaga TTJA ja Päästeameti hinnangu, kas tegutsedes Pakrineeme sadamas  on ta käsitletav suurõnnetusohuga ettevõttena sadamaseaduse tähenduses, millega võivad kaasneda mh kemikaaliseadusest tulenevad kohustused ning edastada hinnang võrguettevõtjale;
[bookmark: _Toc177663365]Käesoleva taotluse allkirjastamisega taotleja kinnitab, et 
· [bookmark: _Toc177663366]kõik esitatud andmed on tõesed;
· [bookmark: _Toc177663367]tal on olemas kõik vajalikud load ja kokkulepped tegutsemaks Pakrineeme sadamas vastavalt väljastatud tegevusloale;
· [bookmark: _Toc177663368]ta täidab kõiki seadusest (mh SadS § 31 lg 5 ja 6,  KemS § 20 lg 1 ja 2, § 22 lg 7, § 23 lg 2) ning sõlmitud kokkulepetest tulenevaid kohustusi ja nõudeid;
· [bookmark: _Toc177663369]FSRU ei liitu ujuvterminalina, vaid lühiajaliselt ja ühekordselt.


[bookmark: _Toc177663370]Allkirjastaja nimi
[bookmark: _Toc177663371]/Allkirjastatud digitaalselt/
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[bookmark: _Toc177663372]Laeva gaasipaigaldise parameetrid

	Soovitav liitumispunkti asukoht
	Kirjeldus ja geo.koordinaadid
	Pakrineeme sadama kail asuv MLA ühendus koordinaatidega X 6583797.22 ja Y 504284.86

	Planeeritud liitumise aeg
	Kuupäev
	

	Planeeritud liitumise periood
	Periood
	


	Tootja liitumine
(Sisendvõimsus)
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	Tiputootmisvõimsus ööpäevas
	MWh/d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Keskmine tootmisvõimsus perioodil
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	Minimaalne tootmisvõimsus
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	Võimalik minimaalne sisendrõhk võrguettevõtja torustikku
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	Võimalik maksimaalne sisendrõhk võrguettevõtja torustikku
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	*Keskmine tootmise profiil perioodil
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eeldatud sisestatava gaasi parameetrid
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	n-butaan
	% mol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-metüülpropaan
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	lämmastik
	% mol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	süsihappegaas
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	2,2-dimetüülpropaan
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	% mol
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	% mol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	vesinik
	% mol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Väävelvesinik
	% mol
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GCV (ülemine kütteväärtus)
	kWh/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NCV (alumine kütteväärtus)
	kWh/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wobbe index
	kWh/m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gaasitemperatuur
	K
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Esitatavad andmed maagaasi koostise ja parameetrite kohta peavad olemas leppetingimustel, st. gaasi temperatuuril 293.15 K (20°C) ja absoluutsel rõhul 101,325 kPa.

*Tootmise profiili all mõeldakse keskmist  tootmise protsentuaalset jaotumist ühe ööpäeva jooksul.


[bookmark: _Toc177663373]Tootmise ööpäevaprofiil tipu ajal
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	KOKKU
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[bookmark: _Toc177663374]Liitumiseks kasutatava laeva tehnilised andmed: 
· [bookmark: _Toc177663375]Ehitusaasta : …… 
· [bookmark: _Toc177663376]Aluse üldpikkus : …… m 
· [bookmark: _Toc177663377]Aluse laius : …… m 
· [bookmark: _Toc177663378]Aluse süvis : …… m 
· [bookmark: _Toc177663379]Maksimaalne gaasistamisvõimsus : …… MW 
· [bookmark: _Toc177663380]Maksimaalne ööpäevane gaasistamisvõimekus : …… GWh / ööpäev 
· [bookmark: _Toc177663381]Maksimaalne gaasistamisvõimsus : …… Nm3/h  
· [bookmark: _Toc177663382]Minimaalne gaasistamisvõimsus : …… Nm3/h 
· [bookmark: _Toc177663383]Gargo kogus (LNG/CNG): ……. T 
· [bookmark: _Toc177663384]Mahutite töömaht (LNG/CNG) : …… m3 
· [bookmark: _Toc177663385]Mahutite töömaht (Gaas) : ……. GWh   
· [bookmark: _Toc177663386]Gaasi maksimaalne töörõhk liitumispunktis : …… bar (g)  
· [bookmark: _Toc177663387]Gaasi minimaalne töörõhk liitumispunktis : …… bar (g)  
· [bookmark: _Toc177663388]Gaasi normaalne töötemperatuur liitumispunktis : …… Cº  
· [bookmark: _Toc177663389]Gaasi minimaalne töötemperatuur liitumispunktis : …… Cº  
· [bookmark: _Toc177663390]Laev on varustatud gaasi koguse mõõtesüsteemiga : jah 
· [bookmark: _Toc177663391]Laev on varustatud gaaskromatograafiga : jah
· [bookmark: _Toc177663392]Laeva gaasipaigaldise (“REGAS” - taasgaasistamise seade) tehnoloogia kirjeldus koos joonisega

